Vzorník barev lamel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Barva** | **Číslo** | **Název** | **Typy žaluzií** | | | | | **Lak** |
| **Z-90** | **Z-70** | **C-80** | **C-65** | **F-80** |
|  | 010 | Bílá, RAL 9003 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S |
|  | 071 | Hnědá, RAL 8028 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  | S |
|  | 110 | Šedobéžová, RAL 1019 | o | o | o | ♦ |  | S |
|  | 130 | Šedá, RAL 7038 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  | S |
|  | 140 | Stříbrná, RAL 9006 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  | S |
|  | 140 H | Stříbrná, RAL 9006 | ♦ | ♦ | ♦ |  | ♦ | H |
|  | 220 | Zelená, RAL 6005 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  | S |
|  | 240 | Světle béžová | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  | S |
|  | 330 | Červená – purpur., RAL 3004 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  | S |
|  | 502 | Modrá – námořnická, RAL 5002 | ♦ | ♦ | ♦ |  |  | S |
|  | 514 | Modrá – holubí, RAL 5014 | ♦ | ♦ | ♦ |  |  | S |
|  | 716 | Antracitově šedá, RAL 7016 | ♦ | ♦ | ♦ |  | ♦ | S |
|  | 735 | Světle šedá, RAL 7035 | o | o | o |  |  | S |
|  | 737 | Prachově šedá, RAL 7037 | o | o | o |  |  | S |
|  | 780 | Bronzová | o | o | o | ♦ |  | S |
|  | 907 | Stříbrná – šedá, RAL 9007 | ♦ | ♦ | ♦ |  | ♦ | S |
|  | 910 | Bílá, RAL 9010 | ♦ | ♦ | ♦ |  |  | S |
|  | 908 | Bronzová tmavá | o | o | o |  | ♦ | S |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Barva** | **Číslo** | **Název** | **Typ žaluzie** | **Lak** |
| **E-50** |
|  | 5010 | bílá, RAL 9003 | ♦ | H |
|  | 5140 | stříbrná, RAL 9006 | ♦ | H |
|  | 5240 | světle béžová | ♦ | H |
|  | 5130 | šedá, RAL 7038 | ♦ | H |
|  | 5908 | tmavě bronzová | ♦ | H |
|  | 5071 | tmavohnědá, RAL 8016 | ♦ | H |
|  | 5780 | bronzová | ♦ | H |
|  | 5365 | šedobéžová | ♦ | H |

**Vysvětlivky:**♦ - standardní barvy (bez příplatku)    
o - nadstandardní barvy (s příplatkem)

H – hladký lak  
S – struktur lak   
**Upozornění:** Žaluzie F-80 a E-50 jsou dodávány s lamelami, které mají zalakované i hrany, pouze u barvy č. 140H nejsou okraje zalakované.