Vzorník barev lamel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Barva** | **Číslo** | **Název** | **Typy žaluzií** | **Lak** |
| **Z-90** | **Z-70** | **C-80** | **C-65** | **F-80** |
|   | 010 | Bílá, RAL 9003 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  S |
|   | 071 | Hnědá, RAL 8028 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |    |  S |
|   | 110 | Šedobéžová, RAL 1019 | o | o | o | ♦ |    |  S |
|   | 130 | Šedá, RAL 7038 | ♦ |  ♦ | ♦ | ♦ |    |  S |
|   | 140 | Stříbrná, RAL 9006 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |    |  S |
|   | 140 H | Stříbrná, RAL 9006 | ♦ | ♦ | ♦ |   | ♦ |  H |
|   | 220 | Zelená, RAL 6005 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |    |  S |
|   | 240 | Světle béžová | ♦ | ♦ |  ♦ | ♦ |    |  S |
|   | 330 | Červená – purpur., RAL 3004 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |    |  S |
|   | 502 | Modrá – námořnická, RAL 5002 | ♦ | ♦ | ♦ |   |    |  S |
|   | 514 | Modrá – holubí, RAL 5014 | ♦ | ♦ | ♦ |   |    |  S |
|   | 716 | Antracitově šedá, RAL 7016 | ♦ |  ♦ | ♦ |   | ♦  |  S |
|   | 735 | Světle šedá, RAL 7035 | o | o | o |   |    |  S |
|   | 737 | Prachově šedá, RAL 7037 | o | o | o |   |    |  S |
|   | 780 | Bronzová | o | o | o | ♦ |    |  S |
|   | 907 | Stříbrná – šedá, RAL 9007 | ♦ |  ♦ |  ♦ |   | ♦ |  S |
|   | 910 | Bílá, RAL 9010 | ♦ | ♦ | ♦ |   |    |  S |
|   | 908 | Bronzová tmavá | o | o | o |   | ♦ |  S |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Barva** | **Číslo** | **Název** | **Typ žaluzie** | **Lak** |
| **E-50** |
|   | 5010 | bílá, RAL 9003 | ♦ |  H |
|   | 5140 | stříbrná, RAL 9006 | ♦ |  H |
|   | 5240 | světle béžová | ♦ |  H |
|   | 5130 | šedá, RAL 7038 | ♦ |  H |
|   | 5908 | tmavě bronzová | ♦ |  H |
|   | 5071 | tmavohnědá, RAL 8016 | ♦ |  H |
|   | 5780 | bronzová | ♦ |  H |
|   | 5365 | šedobéžová | ♦ |  H |

**Vysvětlivky:**♦ - standardní barvy (bez příplatku)
o - nadstandardní barvy (s příplatkem)

H – hladký lak
S – struktur lak
**Upozornění:** Žaluzie F-80 a E-50 jsou dodávány s lamelami, které mají zalakované i hrany, pouze u barvy č. 140H nejsou okraje zalakované.